

Beknopte handleiding

Mitel 6920 & 6930

# Bellen met het toestel

## Een nummer kiezen

* Toets het nummer in.
* Druk op **“Kies”** of wacht enkele seconden.

## Inhaken

* Druk op  of leg de hoorn in.

## Handenvrij bellen

* Toets het nummer zonder de hoorn van de haak te halen. Belt u met de hoorn druk dan op .
* Inhaken doet u via .

## Iemand op naam kiezen

* Druk op de toets **“Tel. Boek”** onderaan uw scherm.
* Voer bv. De eerste 3 letters in van de naam en druk op **“Zoeken".**
* Kies de juiste persoon met de navigatietoets  en druk op **“Selecteer”.**
* Kies eventueel het juiste nummer en druk op “Oproepen”.

## Iemand in/uit wacht plaatsen

* Tijdens een gesprek drukt u op de  toets. Vervolgens staat de persoon in wacht en hoort hij wachtmuziek.
* Om hem terug uit wacht te halen, drukt u nogmaals op 

# Oproepenlijst

## Gemiste oproepen bekijken

* Druk op de  toets
* Nu verschijnt de lijst van gemiste oproepen, kies met de navigatietoets  de juiste oproep.
* Druk op **“Opbellen”** om de gemiste oproep terug te bellen of **“Wissen”** om de lijn te wissen.
* Door links te drukke op de navigatietoets kun je ook je inkomende oproepen bekijken

## Laatst gekozen nummer oproepen

* Druk op de  toets om de lijst te raadplegen
* Kies de juiste persoon via de navigatietoets en druk op **“Opbellen”** om het nummer op te bellen.

## Inkomende oproepen raadplegen

* Druk op de **“Menu”** toets onderaan uw scherm
* Selecteer **“Oproeplijst”** en selecteer daar **“Ink. oproepen”.**
* Druk vervolgens op **“Opbellen”** om het nummer terug te bellen.
* Of idem als punt 4 bij gemiste oproepen

## Gemiste oproepenlijst in één keer wissen

* Druk op de **“Menu”** toets onderaan uw scherm.
* Kies met de navigatie toets **“Oproeplijst”.**
* Druk nu op **“Wissen”** om de volledige lijst in één keer te wissen.

# Oproepen doorverbinden

## Een oproep doorverbinden

* Tijdens een gesprek druk op **“Doorvrb.”** onderaan uw scherm.
* Toets het nummer in en druk vervolgens op **“Kies”**. Nu belt u naar de persoon naar wie u wil doorverbinden. Als de persoon opneemt, kunt u de oproep aankondigen.
* Druk nogmaals op **“Doorvrb.”** om de oproep effectief door te verbinden.

## Een oproep terugnemen tijdens het doorverbinden

* Kies **“Stop”** indien de persoon, naar waar u wilt doorverbinden, nog niet opgenomen heeft of kies **“Verbreken”** indien de persoon wel al opgenomen heeft.
* Vervolgens drukt u op  om de opbeller uit wacht te halen.

## Omleiding instellen

### Via telefoontoestel

* Toets “Menu” op het toestel
* Kies voor “Omleiden”
* Kies voor “Onmidd. Omleiding”
* Kies voor “Alle bronnen” als je alle interne & externe nummers wilt doorschakelen
* Kies voor de bestemming naar keuze & geef het nummer op (Let wel op, voor buitenlijnen moet je een extra 0 plaatsen voor het nummer.)
* Bevestig met OK

# Andere functies

## Een toestel overnemen (interceptie van een gesprek)

Hoort u het toestel van een collega rinkelen, dan kunt u:

* Toets “overnemen” op het toestel
* Dit overnemen door op de **“9”** te drukken, gevolgd door **“Kies”**.
* Of door op de knipperde voorgeprogrammeerde sneltoets

## Het toestel is bezet

U belt iemand op en de persoon is bezet. Kies dan via **“Terugopr.”** (eerst op **°°°** drukken) om automatisch teruggebeld te worden als de persoon terug vrij is. Het systeem zal eerst uw toestel oproepen. Haak af en er zal een oproep opgebouwd worden naar die persoon.

# Instellingen van het toestel

## Beltoon aanpassen

Druk op de  toets en ga via de navigatietoetsen naar **“Audio”**. Ga dan met de navigatietoetsen naar beneden tot **“Oproepsignalen”**. Kies de gewenste beltoon en druk op **“Opslaan”**.

## Volume instellen van de hoorn en de handenvrije functie

Volume van de hoorn aanpassen: hef de hoorn op en druk op de  toets om het volume aan te passen.

Volume van de speakers aanpassen: druk op de  toets en druk hierna op de  toets om het volume aan te passen.

## Toetsen

Je kan ook een sneltoets instellen door de gewenste toets enkele seconden in te drukken.
Bij label typt u een omschrijving, zoals die op het scherm van uw toestel moet staan.
Bij nummer typt u het gewenste intern of extern nummer.
**Let wel**, bij het kiezen van externe nummers moet je een extra “0” plaatsen voor het nummer.
Hierna kiest u voor “Opslaan” (deze knop staat link onderaan het scherm)